|  |  |
| --- | --- |
| **Kserokopiarka czarno-biała fabrycznie nowa - 1 szt.** | **Canon IR 2645i lub równoważna** |
| Przeznaczenie do druku | Tylko mono - tekst i grafika |
| Eksploatacja | Oryginalny toner czarny C-EXV 59 o wydajności 30000 stron przy 6% zadruku – dostarczone urządzenie będzie wyposażone w ten toner |
| Prędkość kopiowania/ drukowania | 45 stron A4 czarno-białych na minutę, 22 strony A3 czarno-białe na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Skanuj do folderu | SMB, FTP |
| Podajnik automatyczny | Tak – DADF BA1 |
| Języki drukarki | PCL6, UFR II |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100/100Base-TX/ 1000BaseT, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD |
| Klawiatura numeryczna | Oprócz wyświetlacza LCD urządzenie musi być wyposażone w mechaniczną klawiaturę numeryczną |
| Pamięć | 2 GB |
| Kasety na papier | Co najmniej 2 kasety, co najmniej jedna obsługująca format papieru A5R-A3; możliwość (opcjonalnie) obsługi z co najmniej jednej kasety kopert COM10, Monarch, ISO-C5, DL |
| Stolik pod urządzenie | Tak – oryginalny od producenta urządzenia |
| OCR | Wbudowany moduł OCR bez limitu stron i licencji pozwalający skanować do formatów: Word, PowerPoint, przeszukiwalny PDF |
| Gwarancja | 3 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące każde z urządzeń (min. 12 w okresie gwarancji) |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny na dzień składania ofert certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kserokopiarka kolorowa fabrycznie nowa - 1 szt.** | **Canon IR A DX C3835i lub równoważna** |
| Przeznaczenie do druku | Mono i kolor - tekst i grafika |
| Eksploatacja | Oryginalne tonery: czarny C-EXV 49 o wydajności 36000 stron przy 5% zadruku oraz C/M/Y C-EXV 49 o wydajności 19000 stron przy 5% zadruku – dostarczone urządzenie będzie wyposażone w te tonery |
| Prędkość kopiowania/ drukowania | 35 stron A4 czarno-białych i kolorowych na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Skanuj do folderu | SMB, FTP |
| Podajnik automatyczny | Tak – DADF BA1 |
| Języki opisu strony | PCL 6, oryginalny Adobe PostScript3 |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100/100Base-TX/ 1000BaseT, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,1 cala |
| Pamięć | 3,5 GB |
| Dysk twardy | 256GB SSD, opcjonalnie możliwość dołożenia dysku twardego do 1TB SSD |
| Kasety na papier | Co najmniej 2 kasety obsługujące koperty oraz co najmniej jedna obsługująca format papieru A6R-A3 (każda po 550 arkuszy) |
| Stolik pod urządzenie | Tak – oryginalny od producenta urządzenia |
| OCR | Wbudowany moduł OCR bez limitu stron i licencji pozwalający skanować do formatów: Word, PowerPoint, przeszukiwalny PDF |
| Gwarancja | 3 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące (min. 12 w okresie gwarancji) |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny na dzień składania ofert certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Drukarka czarno-biała fabrycznie nowa – 2 szt.** | **Canon IR 1643i lub równoważna** |
| Przeznaczenie do druku | Tylko mono - tekst i grafika |
| Format papieru | Maks. A4 |
| Eksploatacja | Oryginalny toner czarny T06 o wydajności 20500 stron - dostarczone urządzenie będzie wyposażone w ten toner |
| Prędkość kopiowania/drukowania | 43 strony A4 czarno-białe na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Formaty plików | TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF |
| Podajnik automatyczny | Tak |
| Języki drukarki | PCL6, oryginalny Adobe Postscript3 |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100/100Base-TX/ 1000BaseT, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD |
| Pamięć RAM / pamięć eMMC | 1 GB / 2 GB |
| Kasety na papier | Co najmniej 1 kaseta o pojemności min. 550ark. (80g/m2) obsługująca gramaturę 60-120 g/m2 i formaty A6-A4 |
| Protokoły sieciowe | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X, ,SNMPv3 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące każde z urządzeń (min. 8 w okresie gwarancji) |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny na dzień składania ofert certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |