Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

**PRZESTRZEŃ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA**

Pełna nazwa :

Typ/model :

Producent :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **Wartość  wymagana** | **Wartość  oferowana (podać/opisać)** |
| 1 | Urządzenie do kompleksowej diagnostyki funkcjonalnej i terapii pacjenta | TAK |  |
| 2 | 11 kategorii testów diagnostycznych | TAK |  |
| 3 | 3 kategorie ćwiczeń: rehabilitacja, medycyna sportowa, fitness | TAK |  |
| 4 | Analiza wydajności w czasie rzeczywistym podana w parametrach | TAK |  |
| 5 | Feedback w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 6 | Intuicyjna przestrzeń diagnostyczna | TAK |  |
| 7 | Funkcjonalny interfejs oprogramowania | TAK |  |
| 8 | Zakres oceny i terapii - Postawa, stabilizacja, czucie głębokie, siła mięśniowa, zwinność, wydolność | TAK |  |
| 9 | Ekran pacjenta - Ekran full HD 65" | TAK |  |
| 10 | Ekran terapeuty - Ekran dotykowy 16" | TAK |  |
| 11 | Kamera 3D full HD − 30 fps z wiązką podczerwieni | TAK |  |
| 12 | Wbudowany komputer minimum :  - CPU 3,6 GHz;  - HD-SSD: 512 GB; RAM8 GB;  - S.O. Windows 10 | TAK |  |
| 13 | Czytnik RFID :  - Monitorowanie tętna  - Czujnik Verity Sense | TAK |  |
| 14 | Odczyt z kamery do 16 stawów oraz każdy ruch w obszarze systemu | TAK |  |
| 15 | Odczyt parametrów z wbudowanych w przestrzeń diagnostyczną czujników | TAK |  |
| 16 | Czujniki obciążania niewidoczne, niewyczuwalne, nie utrudniające diagnostyki | TAK |  |
| 17 | Zintegrowany pomiar tętna -czujnik tętna | TAK |  |
| 18 | Waga pacjenta w zakresie 30 – 150 kg | TAK |  |
| 19 | Wzrost pacjenta w zakresie 130 – 205 cm | TAK |  |
| 20 | Możliwość zapisu parametrów, postępu terapii, zadań pacjenta na indywidualnym kluczu pacjenta – fizycznym nośniku informacji | TAK |  |
| 21 | Integracja i połączenie z TBMS, Cloud i innymi rejestrami | TAK |  |
| 22 | Funkcja zdalnej konserwacji i zdalnej diagnostyki | TAK |  |
| 23 | Bezpieczeństwo i prywatność danych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (RODO) | TAK |  |
| 24 | montaż na ścianie: 240cm x 250cm x 18cm (wysokość x szerokość x głębokość) | TAK |  |
| 25 | Całkowita powierzchnia podstawy: 260 cm x 375 cm (szerokość x głębokość) | TAK |  |
| 26 | Waga 250 kg | TAK |  |
| 27 | Zasilanie 230 VAC, 50 Hz- 3,5 A - 800W | TAK |  |
| 28 | Zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC Klasa 1m | TAK |  |
| 29 | Zgodny z normą EN60601-1 III wydanie | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

*Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.*

*Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak” lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.*

*Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*