Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

**LABORATORIUM ANALIZY CHODU**

Pełna nazwa :

Typ/model :

Producent :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **Wartość  wymagana** | **Wartość  oferowana (podać/opisać)** |
| 1 | Bieżnia z wbudowaną platformą komputerową, która monitoruje i rejestruje długość, prędkość kroku i symetrię kroku oraz zakres ruchu bioder, kolan i stawów skokowych. | TAK |  |
| 2 | System SCX do automatycznej adaptacji prędkości | TAK |  |
| 3 | Sterowanie komputerowe z ekranem dotykowym 16" | TAK |  |
| 4 | Ekran pacjenta LCD 49" z wirtualną rzeczywistością | TAK |  |
| 5 | Analiza ruchu za pomocą kamery 3D i platformy siłowej | TAK |  |
| 6 | Jednostka komputerowa:  - CPU: 3.6 GHz; SSD: 500 GB; RAM: 8 GB | TAK |  |
| 7 | Możliwość programowania (tętno, zakres stopnia nachylenia, prędkość) | TAK |  |
| 8 | Funkcja Testu i Treningu z prędkością ustawianą manualnie lub z inteligentną, automatyczną adaptacją SCX. | TAK |  |
| 9 | Moduł TEST do analizy chodu, kontroli postawy i wytrzymałości tlenowej. | TAK |  |
| 10 | Test sześciominutowego marszu (6MWT) | TAK |  |
| 11 | Test Balke’go na bieżni | TAK |  |
| 12 | Test Cooper’a na bieżni | TAK |  |
| 13 | Moduł Trenera Chodu do korekcji chodu metodą biofeedback | TAK |  |
| 14 | Moduły treningowe dla kierowcy chodzącego/biegnącego z kontrolą postawy | TAK |  |
| 15 | Rozbudowany programator specyficznych programów do biegania/chodzenia z pełną kontrolą prędkości, wysokości i tętna | TAK |  |
| 16 | Środowiska wirtualnej rzeczywistości dla funkcjonalnego i interaktywnego chodzenia  i biegania. Kontekstowe filmy wideo dla wciągającego, zajmującego treningu | TAK |  |
| 17 | Prędkość: 0-20 km/h (0-15 km/h do użytku medycznego) | TAK |  |
| 18 | Monitorowanie tętna POLAR | TAK |  |
| 19 | Regulacja prędkości co 0,2 km/h | TAK |  |
| 20 | Zakres stopnia nachylenia 0-15% (9°) | TAK |  |
| 21 | Waga: 360 kg | TAK |  |
| 22 | Maksymalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
| 23 | Rozmiar ramy: 290cm x 140cm x 210cm (długość x szerokość x wysokość) | TAK |  |
| 24 | Powierzchnia do biegania: 165 cm x 54 cm (długość x szerokość) | TAK |  |
| 25 | Zasilanie 230 VAC, 50 Hz | TAK |  |
| 26 | Silnik: 2,2 kW (3 KM) | TAK |  |
| 27 | Zgodność z EN60601-1 KLASA 1- Typ B | TAK |  |

*Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.*

*Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak” lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.*

*Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*