Załącznik nr 3 do Warunków zamówienia

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie tężni solankowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” przy ul. Szpitalnej 6A we Włocławku.

1. **Podstawowe parametry tężni solankowej z technologią naziemną:**
   1. Tężnia w kształcie walca o łącznej wysokości ze zbiornikiem minimum 4,0 m (w tym zbiornik o wysokości maksymalnie 0,7 m) i średnicy: zbiornik minimum 5,5 m, walec z tarniną minimum 3,5 m.
   2. Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego lub świerkowego klasy min. C24, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Drewno zaimpregnowane przeciw grzybom, przeciw palności. Wszystkie elementy konstrukcji skręcane śrubami ze stali nierdzewnej, przekrój konstrukcyjny drewna minimum 9 x 9 cm.
   3. Zadaszenie tężni- konstrukcja dachu płaska, kolor obróbki i pokrycia do uzgodnienia z Zamawiającym.
   4. Wyposażenie: tarnina śliwy, solanka inhalacyjna o właściwościach nie gorszych niż solanka z odwiertu „Korona” w Zabłociu, w ilości minimum 5000 litrów, system rozprowadzania solanki z pompą i armatura przystosowana do pracy w tężni, oświetlenie LED wodoszczelne, sterownia czasowa tężni wraz z czujnikiem zmierzchu, urządzenie do pomiaru stężenia solanki, mała architektura: 9 ławek o długości minimum 1,5 m, 2 kosze metalowe zabezpieczone antykorozyjnie -malowane proszkowo o wymiarach minimum 40 x 40 cm, wysokość minimum 50 cm oraz tablica informacyjna z regulaminem korzystania z tężni o wymiarach minimum 1,2 m x 0,6 m zamocowana na 2 metalowych słupkach o przekroju minimum 6 x 4 cm.
   5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2023 r.
   6. Gwarancja minimum 36 miesięcy.
2. Przygotowanie podłoża (płyta betonowa) oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego leży po stronie Zamawiającego.