|  |  |
| --- | --- |
| **Kserokopiarka czarno-biała fabrycznie nowa - 3 szt.** | **Canon IR A 2630i** |
| Przeznaczenie do druku | Tylko mono - tekst i grafika |
| Eksploatacja | Oryginalny toner czarny C-EXV 59 o wydajności 30000 stron przy 6% zadruku – dostarczone urządzenie będzie wyposażone w ten toner |
| Prędkość kopiowania/ drukowania | 30 stron A4 czarno-białych na minutę, 15 stron A3 czarno-białych na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Skanuj do folderu | SMB, FTP |
| Podajnik automatyczny | Tak – DADF AZ1 |
| Języki drukarki | PCL6 |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100/100Base-TX/ 1000BaseT, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD |
| Klawiatura numeryczna | Oprócz wyświetlacza LCD urządzenie musi być wyposażone w mechaniczną klawiaturę numeryczną |
| Pamięć | 2 GB |
| Kasety na papier | Co najmniej 2 kasety, co najmniej jedna obsługująca format papieru A5R-A3; możliwość (opcjonalnie) obsługi z co najmniej jednej kasety kopert COM10, Monarch, ISO-C5, DL |
| Stolik pod urządzenie | Tak |
| OCR | Wbudowany moduł OCR bez limitu stron i licencji pozwalający skanować do formatów: Word, PowerPoint, przeszukiwalny PDF |
| możliwość zainstalowania oprogramowania | uniFLOW umożliwia centralne definiowania identyfikatorów użytkowników (numerów kart lub kodów PIN). Możliwość przydzielania uprawnień do poszczególnych funkcji urządzeń, np. kolor czy skanowanie. Możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia tej samej marki |
| Gwarancja | 3 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące każde z urządzeń (min. 12 w okresie gwarancji) |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kserokopiarka kolorowa fabrycznie nowa - 1 szt.** | **Canon IR A C3530i** |
| Przeznaczenie do druku | Mono i kolor - tekst i grafika |
| Eksploatacja | Oryginalne tonery: czarny C-EXV 49 o wydajności 36000 stron przy 5% zadruku oraz C/M/Y C-EXV 49 o wydajności 19000 stron przy 5% zadruku – dostarczone urządzenie będzie wyposażone w te tonery |
| Prędkość kopiowania/ drukowania | 30 stron A4 czarno-białych i kolorowych na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Skanuj do folderu | SMB, FTP |
| Podajnik automatyczny | Tak – DADF AV1 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100/100Base-TX/ 1000BaseT, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Pamięć | 3 GB |
| Dysk twardy | 250GB, opcjonalnie możliwość dołożenia dysku twardego do 1TB |
| Kasety na papier | Co najmniej 2 kasety obsługujące koperty oraz co najmniej jedna obsługująca format papieru A6R-A3 |
| Stolik pod urządzenie | Tak |
| OCR | Wbudowany moduł OCR bez limitu stron i licencji pozwalający skanować do formatów: Word, PowerPoint, przeszukiwalny PDF |
| Gwarancja | 3 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące każde z urządzeń (min. 12 w okresie gwarancji) |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kserokopiarka czarno-biała fabrycznie nowa - 1 szt.** | **Konica Minolta Bizhub 226** |
| Przeznaczenie do druku | Tylko mono - tekst i grafika |
| Eksploatacja | Oryginalny toner czarny TN-118 o wydajności 12000 stron przy 5% zadruku – dostarczone urządzenie będzie wyposażone w ten toner |
| Prędkość kopiowania/ drukowania | 22 strony A4 czarno-białych na minutę |
| Dupleks | Tak |
| Skaner | Kolorowy |
| Podajnik automatyczny | Nie – pokrywa oryginałów |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Obsługiwane Systemy | Windows : 7, 10 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Konserwacje urządzeń | Bezpłatne w okresie trwania gwarancji, częstotliwość wykonywania – co 3 miesiące każde z urządzeń (min. 12 w okresie gwarancji) |
| Pamięć | 128 MB |
| Dodatkowe informacje | Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji producenta urządzenia |
| Czas realizacji serwisu | 1 dzień roboczy |