#### **Załącznik nr 4 do SWZ- część 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

dot. zakupu wyposażenia pracowni gastronomicznej  
na potrzeby projektu pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie)** | **Ilość** |
|  | **Mikser profesjonalny (planetarny)**   * obudowa ze stali lakierowanej * 5 prędkości pracy * dzieża ze stali nierdzewnej o pojemności co najmniej 6,65 l * moc co najmniej 650 W * cyfrowy panel sterowania * 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie, rózga) * zasilanie 230 V | **3 szt.** |
|  | **Schładzarka (szafa chłodnicza przeszklona)**   * wymiary zewnętrzne 120 x 74,5 x 198 cm (+/- 10%) * napięcie / moc znamionowa: 230V / 350W * pojemność komory użytkowej: 900 l. (+/- 10%) * elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem, * automatyczne odszranianie * 10 półek regulowanych standardowych wraz ze wspornikami * agregat wewnętrzny * ekologiczny czynnik chłodniczy R-290 * drzwi przeszklone, rozsuwane * wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie * pionowe wykończenie frontu urządzenia ze stali nierdzewnej * dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej "lustro" | **1 szt.** |
|  | **Szafa chłodnicza**   * wymiary 598 x 623 x 838 mm (+/- 10%) * napięcie/moc całkowita: 230V / 124W * pojemność 200 l. (+/- 10%) * chłodzenie statyczne * tylna zewnętrzna ściana oraz dół z ocynkowanej blachy * obudowa zewnętrzna z lakierowanej na biało stali lub ze stali nierdzewnej * wnętrze z tworzywa ABS * cyfrowy termostat * czynnik chłodniczy: R600a * 2 półki o wymiarach 506 x 415 mm (+/- 10%) | **2 szt.** |
|  | **Krajalnica do wędlin gastronomiczna**   * obudowa wykonana z anodowanego aluminium * nóż wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm * regulacja grubości krojenia 0 -11 mm * wbudowana ostrzałka * demontowana prowadnica i osłona noża * zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowania obudowy * 4 antypoślizgowe nóżki z tworzywa | **3 szt.** |
|  | **Drobny sprzęt gastronomiczny (zestaw)**  **W skład 1 zestawu drobnego sprzętu wchodzi:**   1. komplet włoskich stalowych sztućców dla 6 osób składający się z 24 elementów  * stal nierdzewna wysokiej jakości * grubość stali: 2,0 – 2,5 mm (+/-10%) * zestaw zawiera: 6 x łyżeczka, 6 x łyżka, 6 x widelec, 6 x nóż * możliwość mycia w zmywarce  1. serwis obiadowy dla 6 osób składający się z 18 elementów  * kolor biały bez zdobień * zestaw zawiera (wymiary +/- 2,5 cm): * 6 x talerz płytki obiadowy 25-27 * 6 x talerz deserowy 18-20 * 6 x talerz głęboki 21-23 * możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej  1. komplet kawowy dla 6 osób składający się z 15 elementów  * porcelana wysokiej jakości * kolor biały lub śmietankowy bez zdobień * zestaw zawiera: * 6 x filiżanka * 6 x spodek pod filiżankę * 1 x dzbanek * 1 x cukiernica * 1 x mlecznik * możliwość mycia w zmywarce | **3 zestawy** |
|  | **Pakowarka próżniowa**   * długość listwy zgrzewającej 330 mm (+/- 10%) * napięcie / moc: 230 V / 380 W * sterowanie automatyczne * możliwość programowania zgrzewania * pompa wibracyjna * ergonomiczny i solidny uchwyt ułatwiający otwieranie pokrywy * obudowa wykonana ze stali nierdzewnej * do użytku z workami moletowanymi | **3 szt.** |
|  | **Szatkownica do warzyw**   * napięcie / moc: 230V / 550 W * zestaw tarcz do rozdrabniania w plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 5 mm * obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej * komora cięcia wykonana z anodowanego aluminium * 4 gumowe nóżki * poziom hałasu: poniżej 70 dB | **3 szt.** |
|  | **Blender ręczny**   * napięcie / moc: 230V / 500 W * ramię miksujące i ostrza wykonane ze stali nierdzewnej * długość ramienia miksującego min. 30 cm * prędkość obrotów: 4000-16000 obr./min * długość przewodu zasilającego 220 cm. * przycisk blokady | **3 szt.** |
|  | **Kontakt Grill**  Podwójny grill kontaktowy:   * napięcie / moc: 230V / 3600 W * wymiary 570 x 370 x 210 mm (+/- 10%) * obudowa wykonana ze stali nierdzewnej * podwójne stanowisko grillujące, ryflowane po obu stronach * powierzchnia grzewcza wykonana z żeliwa z powłoką ceramiczną * korytko na tłuszcz i resztki pozostałe po grillowaniu * termostat z płynną regulacją temperatury do 300 °C * powierzchnia grillująca 475 × 230 mm (+/- 10%) | **3 szt.** |