Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”**

|  |
| --- |
| Dostawa samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2021/2022, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim, wyposażonego w platformę najazdową, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. |

**1.Opis przedmiotu zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego (9 miejsc), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Zakup samochodu jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D likwidacja barier transportowych. Wymagane jest , aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu).

**ZAMÓWIENIE JEST REALIZOWANE W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W RAMACH OBSZARU D**

**2. Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne i wyposażenie samochodu:**

**Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:**

1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 6, moc silnika minimum 110 KM, pojemność skokowa silnika – minimum 1900 cm3.

2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób.

3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby

na wózku inwalidzkim).

**Wyposażenie standardowe:**

1. Napęd kół przednich lub tylnych.
2. Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana).
3. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 1 rzędu.
4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.
5. Hamulce przednie i tylne tarczowe.
6. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy.
7. Wspomaganie układu kierowniczego.
8. Samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami.
9. Komplet opon letnich.
10. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej.
11. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej.
12. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej.
13. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem.
14. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu.
15. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł.
16. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem.
17. Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą.
18. Czujniki parkowania minimum tylne.
19. Kamera cofania.
20. Pokrowce na wszystkich fotelach, dodatkowo w II i III rzędzie tapicerka łatwo zmywalna i nieprzemakalna.
21. Światła przeciwmgielne przednie i tylne.
22. Czujnik światła i deszczu.
23. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami.
24. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem.
25. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy.
26. Wbudowany tablet multimedialny w przednim pulpicie.
27. Immobiliser.
28. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu.
29. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi.
30. Dywaniki gumowe.
31. Pojazd wyposażony w drugi komplet kluczyków z pilotem.
32. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym.
33. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych
34. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.
35. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza.
36. Koło zapasowe.
37. Preferowany kolor: beż, szarość, metalizowany.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru samochodu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okresy gwarancji nie mogą być krótsze od okresów gwarancji udzielonej przez producenta samochodu i wyposażenia.
2. Najpóźniej w dniu przekazania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu w Polsce i umożliwiające jego zarejestrowanie i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w tym w szczególności:
   1. świadectwa homologacji,
   2. instrukcję obsługi i konserwacji,
   3. świadectwo zgodności,
   4. kartę gwarancyjną,
   5. dokumentacje umożliwiające rejestracje i ubezpieczenie samochodu.

**Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:**

1. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej - atestowane.
2. Platforma najazdowa do wprowadzenia osoby na wózku inwalidzkim z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych.
3. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.
4. Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego.
5. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa.
6. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu.
7. Stopień ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym przy bocznych drzwiach oraz uchwyt przy słupku (uznaje się stopień wewnętrzny jako spełnienie zapisu).