|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  |  | | --- | | ARCHI-SIZE ® |   PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, PRODUKCYJNYCH, MIESZKALNYCH I SPORTOWYCH ORAZ TERENÓW ZIELONYCH  WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 **TEL 0 501 53 66 37** [e-mail archisize@wp.pl](file:///D:\PROJEKTY%202016\STAROSTWO%20WŁOCŁAWEK\e-mail%20archisize@wp.pl)     |  | | --- | | EGZEMPLARZ  NR 0 | | |
| **PROJEKT** | **ARCHITEKTONICZNY – BOISKO** |
| **OBIEKT** | BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA BAZIE ORGANIZACYJNEJ ZS W CHODCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKI nr 223/2, 220, 225, POŁOŻONEJ W LUBIEŃCU GM CHODECZ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0008 LUBIENIEC |
| **INWESTOR** | POWIAT WŁOCŁAWSKI UL CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK |
| **ADRES INWESTYCJI** | DZ NR 223/2, 220, 225, POŁOŻONEJ W LUBIEŃCU GM CHODECZ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0008 LUBIENIEC |
| **PROJEKTANCI I SPRAWDZAJĄCY** | |
| Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016r poz 290 z dnia 09 luty 2016). | |
| **ARCHITEKTURA**  **PROJEKTANT** | mgr inż. arch. Maria Ingielewicz nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89 Wk- bez ograniczeń Wpisana do Kujawsko - Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0178 DATA 28.02.2018 podpis |
| **ARCHITEKTURA**  **SPRAWDZJĄCY** | mgr inż. arch. Wiesław Żurawski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz sprawowania nadzoru budowlanego nr ewid. Bg-90-65; GP.I.7342/469/TO/94 Członek Izby Architektów KP-0174  DATA28.02.2018 podpis |
| **ARCHITEKTURA**  **OPRACOWAŁ** | Pracownia Architektoniczna ARCHI – mgr inż. Jakub Kaczorowski  DATA 28.02.2018 podpis |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX | |

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**

**ARCHI – SIZE JAKUB KACZOROWSKI**

Ilość stron opracowania….

|  |
| --- |
| ARCHI-SIZE® |

1. Boisko.

1.1 Zaprojektowano boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej mrozoodpornej i antypoślizgowej w kolorze czerwonym wraz z systemem drenarskim na podbudowie z kruszyw. Dodatkowo wzdłuż dłuższych boków zaprojektowano odwodnienia liniowe które należy wpiąć do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej na pomocą rur 200mm. Na powierzchni syntetycznej należy wymalować linie do gier.:

* Piłka nożna (mini) 15x30m
* Piłka ręczna (mini) 15x30m
* Koszykówka 15x28m
* Siatkówka 9x18m
* Badminton 6.1x13.4m
* Tenis ziemny 10.97x23.77m – w różnych kolorystykach.

Do poszczególnych dziedzin należy zastosować tuleje montażowe do słupów wyposażenia boisk. Tuleje montowane w fundamentach betonowych o wymiarach 60x60x100cm, beton B20. Dodatkowo wyposażyć boisko w dwie bramki oraz siatki do gier i bramek. Należy wykonać piłkochwyty.

1. Teren zabezpieczono przed możliwością wtargnięcia dzieci na ulicę poprzez projektowane ogrodzenie